AVSNITT 1: PRODUKTENS NAMN OCH TILLVERKARENS INFORMATION

112
Telefonnummer för nödsituationer:
1.4

Nordwind AB
Verkstadsgatan 8
753 23 Uppsala 
Telefon: 018-12 11 32
Fax: 018- 12 11 33
Kontakt för ytterligare information – nordwind@telia.com Hemsida: www.nordwind.se

Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

1.3

Avråds användas till allt som inte är specificerat i denna avsnitt eller under avsnitt 7.3

Kittning av fönster, limning.

Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från:
1.2

Nordwind Fönsterkitt-Pro
Produktbeteckning:
1.1

AVSNITT 2: FAROIDENTIFIERING

Etiketter & märkning
2.2

Produkten är inte klassificerad som farlig enligt CLP-förordningen (EG) nº 1272/2008.

CLP-förordningen (EG) nº 1272/2008:

I enlighet med direktiv 67/548 / EG och direktiv 1999/45 / EG, är produkten inte klassificerad som farlig.

Direktiv 67/548 / EG och direktiv 1999/45 / EG:

Klassificering av ämnet eller blandningen
2.1

Ej relevant

Andra faror
2.3

Ej relevant

Kompletterande information:

P101: Om du måste söka läkarvård, ha förpackningen eller etiketten till hands
P102: Förvaras oåtkomligt för barn
P103: Läs etiketten före användning
P501: Släng innehållet / behållare i enlighet med gällande lagstiftning om avfallshantering

Skyddsangivelser:

Ej relevant

Faroangivelser:

CLP-förordningen (EG) nº 1272/2008:

AVSNITT 3: SAMMANSÄTTNING/ INFORMATION OM BESTÅNDSDELAR

I enlighet med bilaga II i förordning (EG) nº1907 / 2006 (punkt 3), innehåller produkten:

Komponenter:

Kemisk beskrivning:

Koncentration
Kemisk klassificering
Identifiering

01-2119513215-52-XXXX
2768-02-7
220-449-8
Ej relevant
CAS:
EC:
Index:
REACH:

 

Eye Irrit. 2: H319; Flam. Liq. 2: H225; Skin Irrit. 2: H315; STOT SE 3: H335 - Farlig

Lag 1272/2008
 
1 - <2,5 %

Xi: R36/37/38; R10

Direktiv 67/548/EC

Självklassad
Trimethoxivinylsilan

01-2119971268-27-XXXX
870-08-6
212-791-1
Ej relevant
CAS:
EC:
Index:
REACH:

 

Repr. 2: H361; STOT RE 1: H372 - Farlig

Lag 1272/2008
 
<1 %

Repr. Cat 3: R63; T: R48/25

Direktiv 67/548/EC

Självklassad
Dioktyltennoxid

01-2119972314-37-XXXX
1067-25-0
213-926-7
Ej relevant
CAS:
EC:
Index:
REACH:

 

Flam. Liq. 3: H226; Skin Irrit. 2: H315 - Varning

Lag 1272/2008
 
<1 %

Xi: R38; R10

Direktiv 67/548/EC

Självklassad
Trimethoxipropylsilan

01-2119537297-32-XXXX
52829-07-9
258-207-9
Ej relevant
CAS:
EC:
Index:
REACH:

 

Aquatic Chronic 2: H411; Eye Irrit. 2: H319 - Varning

Lag 1272/2008
 
<1 %

N: R51/53; Xi: R36

Direktiv 67/548/EC

Självklassad
Bis(2,2,6,6-tetrametyl-4-piperidyl) sebacat

 
Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer:
6.1

AVSNITT 3: SAMMANSÄTTNING/ INFORMATION OM BESTÅNDSDELAR(forts)

Koncentration
Kemisk klassificering
Identifiering

01-2119433307-44-XXXX
67-56-1
200-659-6
603-001-00-X
CAS:
EC:
Index:
REACH:

 

Acute Tox. 3: H301+H311+H331; Flam. Liq. 2: H225; STOT SE 1: H370 - Farlig

Lag 1272/2008
 
<1 %

F: R11; T: R23/24/25, R39/23/24/25

Direktiv 67/548/EC

ATP CLP00
Metanol

För att få mer information om riskerna se även avsnitt 8, 11, 12 och 16.

AVSNITT 4: ÅTGÄRDER VID FÖRSTA HJÄLPEN

Ej relevant

Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs:
4.3

Akuta och fördröjda effekter anges i avsnitt 2 och 11.

De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda
4.2

Framkalla inte kräkning, men om det händer håll upp huvudet för att undvika inandning. Håll den drabbade i vila. Skölj ur munnen och halsen, eftersom de kan ha påverkats under intag.

 
Vid förtäring:

 
Skölj ögonen noggrant med vatten i minst 15 minuter. Om den skadade använder kontaktlinser, ska dessa tas bort om de inte fastnat i ögonen, eftersom det kan orsaka ytterligare skador. I samtliga fall, efter rengöring, bör en läkare konsulteras så snabbt som möjligt med säkerhetsdatablad för produkten.

 
Vid ögonkontakt:

 
Denna produkt är inte klassificerad som farlig vid kontakt med huden. Men i fall av hudkontakt rekommenderas att ta bort förorenade kläder och skor, skölj huden eller duscha den påverkade personen om det behövs, då med grundligt med kallt vatten och neutral tvål. Vid allvarlig reaktion kontakta läkare.

 
Vid hudkontakt:

 
Denna produkt är inte klassificerad som farlig vid inandning, dock rekommenderas vid tecken på förgiftning att avlägsna den berörda personen från området för exponering, ge ren luft och låt vila. Uppsök läkare om symptomen kvarstår.

 
Vid inandning: 

 
Symptomen följd av förgiftning kan uppträda efter exponering därför i tveksamma fall, kontakta läkare vid direkt exponering av den kemiska produkten eller om du har ihållande obehag. Visa upp förpackningens etikett.

 
Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen
4.1

AVSNITT 5: BRANDBEKÄMPNINGSINFORMATION

Agera i enlighet med arbetsplatsens interna krisplan och informationsblad om åtgärder för att ta efter en olycka eller andra nödsituationer. Förstör alla antändningskällor. I händelse av brand, kyla behållarna och tankar för produkter som är mottagliga för eld, explosion eller BLEVE (eng. kokande vätska som kan explodera) som en följd av höga temperaturer. Undvik spill av de produkter som används för att släcka branden i ett vattenbaserat medium.

 
Ytterligare bestämmelser:

 
Beroende på omfattningen av branden kan det vara nödvändigt att använda full skyddsklädsel och personligt andningsskydd. Nödfallsutrustning ska vara tillgängliga (brandfiltar, bärbar första hjälpen kit, m.m.) i enlighet med direktiv 89/654 / EG.

 
Råd till brandkårspersonal:
5.3

Som ett resultat av förbränning eller termisk nedbrytning reaktiva biprodukter skapas som kan bli mycket giftiga och följaktligen kan utgöra en allvarlig hälsorisk.

 
Särskilda faror som kan uppstå:
5.2

Produkten är ej brandfarlig under normala förhållanden under lagring, manipulation och användning, som innehåller brandfarliga ämnen. I fallet med antändning som följd av felaktig hantering, lagring eller användning använd helst pulversläckare (ABC pulver), i enlighet med förordningen om brandskyddssystem. Det rekommenderas inte att använda kranvatten som släckningsmedel.

 
Släckmedel:
5.1

AVSNITT 6: ÅGÄRDER VID OAVSIKTLIGT UTSLÄPP

Page 2/11

AVSNITT 6: ÅGÄRDER VID OAVSIKTLIGT UTSLÄPP(forts)

Se avsnitt 8 och 13.

 
Hänvisning till andra avsnitt
6.4

Rekommenderat; absorbera spill med sand eller inert absorberande material och flytta den till en säker plats. Absorberar inte i sågspån eller andra brännbara absorbenter. För ytterligare frågor kring sanering se avsnitt 13.

 

 
Metoder och material för inneslutning och sanering:
6.3

Undvik spill i ett vattenmiljöer eftersom det innehåller ämnen som potentiellt farliga för detta. Förvara produkten absorberad i hermetiskt slutna behållare. Vid allvarligt spill i vattenmiljöer, meddela berörd myndighet.

 
Miljöskyddsåtgärder:
6.2

Isolera läckor under förutsättning att det inte finns någon ytterligare risk för människor som utför denna uppgift. Evakuera området och hålla ut dem utan skydd. Personlig skyddsutrustning ska användas mot möjlig kontakt med utspilld produkt (se avsnitt 8). Förhindra framför allt bildningen av eventuell ånga/ luft/ brandfarlig blandning, genom ventilation. Förstör alla antändningskällor. Eliminera elektrostatiska laddningar genom sammankoppling alla ledande ytor som statisk elektricitet kan utgöra, och även se till att alla ytor är anslutna till jord.

AVSNITT 7: HANTERING OCH LAGRING

30 ºC
Högsta temperatur

5 ºC
Lägsta temperatur

 
Tekniska åtgärder för lagring
A.-

 
Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet:
7.2

Det rekommenderas att ha absorberande material tillgängligt på närhet till produkten (se avsnitt 6.3)

Tekniska rekommendationer för att förebygga miljörisker
D.-

Ät inte eller drick under processen, tvätta händerna efteråt med lämpliga rengöringsmedel.

 
Tekniska rekommendationer för att förebygga ergonomiska och toxikologiska risker

C.-

Undvik avdunstning av produkten eftersom den innehåller brandfarliga ämnen, som kan bilda brandfarliga ång- / luftblandningar i närvaro av antändningskällor. Kontrollera antändningskällor (mobiltelefoner, gnistor, ...) och överföring vid låga hastigheter för att undvika att det skapas av elektrostatiska laddningar. Undvik projektioner och pulvrisering. Rådgör avsnitt 10 för villkor och material som bör undvikas. 

 
Tekniska anvisningar för att förebygga bränder och explosioner
B.-

Följ gällande lagstiftning om förebyggande av industriella risker. Håll behållare hermetiskt tillslutna. Kontrollera spill och restprodukter, förstör dem med säkra metoder (avsnitt 6). Undvik läckage från behållaren. Upprätthålla ordning och renlighet där farliga produkter används.

 
Försiktighetsmått för säker hantering: 
A.-

 
Försiktighetsmått för säker hantering:
7.1

Med undantag för de anvisningar som redan angetts är det inte nödvändigt att ge någon speciell rekommendation om användningen av denna produkt.

 
Specifik slutanvändning (ar):
7.3

Undvik värmekällor, strålning, statisk elektricitet och kontakt med livsmedel. För ytterligare information se avsnitt 10.5

 
Allmänna villkor för lagring
B.-

AVSNITT 8: BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN/ PERSONLIGT SKYDD

Ämnen vars yrkeshygieniska gränsvärden måste övervakas i arbetsmiljön;

 
Kontrollparametrar:
8.1

Miljögränsvärden
Identifikation

2014
År
EC: 200-659-6

IOELV (STEL)
CAS: 67-56-1

260 mg/m³
200 ppm
IOELV (8h)
Metanol

DNEL (Arbetare):

Page 3/11

8: BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN/ PERSONLIGT SKYDD(forts)

Lokal
Systemisk
Lokal
Systemisk

Identifikation

Lång exponering
Kort exponering

Ej relevant
4,9 mg/m³
Ej relevant
Ej relevant
Inandning
EC: 220-449-8

Ej relevant
0,69 mg/kg
Ej relevant
Ej relevant
Dermal
CAS: 2768-02-7

Ej relevant
Ej relevant
Ej relevant
Ej relevant
Oral
Trimethoxivinylsilan

Ej relevant
0,004 mg/m³
Ej relevant
Ej relevant
Inandning
EC: 212-791-1

Ej relevant
0,05 mg/kg
Ej relevant
Ej relevant
Dermal
CAS: 870-08-6

Ej relevant
Ej relevant
Ej relevant
Ej relevant
Oral
Dioktyltennoxid

Ej relevant
123,82 mg/m³
Ej relevant
Ej relevant
Inandning
EC: 213-926-7

Ej relevant
17,86 mg/kg
Ej relevant
Ej relevant
Dermal
CAS: 1067-25-0

Ej relevant
Ej relevant
Ej relevant
Ej relevant
Oral
Trimethoxipropylsilan

Ej relevant
5,6 mg/m³
Ej relevant
5,6 mg/m³
Inandning
EC: 258-207-9

Ej relevant
2 mg/kg
Ej relevant
2 mg/kg
Dermal
CAS: 52829-07-9

Ej relevant
Ej relevant
Ej relevant
Ej relevant
Oral
Bis(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidyl) sebacat

260 mg/m³
260 mg/m³
260 mg/m³
260 mg/m³
Inandning
EC: 200-659-6

Ej relevant
40 mg/kg
Ej relevant
40 mg/kg
Dermal
CAS: 67-56-1

Ej relevant
Ej relevant
Ej relevant
Ej relevant
Oral
Metanol

DNEL (Population):

Lokal
Systemisk
Lokal
Systemisk

Identifikation

Lång exponering
Kort exponering

Ej relevant
1,04 mg/m³
Ej relevant
93,4 mg/m³
Inandning
EC: 220-449-8

Ej relevant
0,3 mg/kg
Ej relevant
26,9 mg/kg
Dermal
CAS: 2768-02-7

Ej relevant
0,3 mg/kg
Ej relevant
Ej relevant
Oral
Trimethoxivinylsilan

Ej relevant
0,0009 mg/m³
Ej relevant
Ej relevant
Inandning
EC: 212-791-1

Ej relevant
0,025 mg/kg
Ej relevant
Ej relevant
Dermal
CAS: 870-08-6

Ej relevant
0,0005 mg/kg
Ej relevant
Ej relevant
Oral
Dioktyltennoxid

Ej relevant
30,25 mg/m³
Ej relevant
154,17 mg/m³
Inandning
EC: 213-926-7

Ej relevant
8,77 mg/kg
Ej relevant
Ej relevant
Dermal
CAS: 1067-25-0

Ej relevant
1,26 mg/kg
Ej relevant
Ej relevant
Oral
Trimethoxipropylsilan

Ej relevant
1,4 mg/m³
Ej relevant
1,4 mg/m³
Inandning
EC: 258-207-9

Ej relevant
1 mg/kg
Ej relevant
1 mg/kg
Dermal
CAS: 52829-07-9

Ej relevant
1 mg/kg
Ej relevant
1 mg/kg
Oral
Bis(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidyl) sebacate

50 mg/m³
50 mg/m³
50 mg/m³
50 mg/m³
Inandning
EC: 200-659-6

Ej relevant
8 mg/kg
Ej relevant
8 mg/kg
Dermal
CAS: 67-56-1

Ej relevant
8 mg/kg
Ej relevant
8 mg/kg
Oral
Metanol

PNEC:

Identifikation

0,12 mg/kg
Sediment (Havsvatten)
Ej relevant
Oral

1,24 mg/kg
Sediment (Färskvatten)
3,4 mg/L
Intermittent
EC: 220-449-8

0,034 mg/L
Havsvatten
0,052 mg/kg
Jord
CAS: 2768-02-7

0,34 mg/L
Färskvatten
110 mg/L
STP
Trimethoxivinylsilan

0,002798 mg/kg
Sediment (Havsvatten)
0,02 g/kg
Oral

0,02798 mg/kg
Sediment (Färskvatten)
0,000018 mg/L
Intermittent
EC: 212-791-1

0,00000018 mg/L
Havsvatten
0,005593 mg/kg
Jord
CAS: 870-08-6

0,0000018 mg/L
Färskvatten
100 mg/L
STP
Dioktyltennoxid

0,56 mg/kg
Sediment (Havsvatten)
Ej relevant
Oral

5,6 mg/kg
Sediment (Färskvatten)
14,9 mg/L
Intermittent
EC: 213-926-7

0,149 mg/L
Havsvatten
0,25 mg/kg
Jord
CAS: 1067-25-0

1,49 mg/L
Färskvatten
10 mg/L
STP
Trimethoxipropylsilan

0,802 mg/kg
Sediment (Havsvatten)
Ej relevant
Oral

8,02 mg/kg
Sediment (Färskvatten)
0,011 mg/L
Intermittent
EC: 258-207-9

0,0005 mg/L
Havsvatten
1,6 mg/kg
Jord
CAS: 52829-07-9

0,005 mg/L
Färskvatten
1 mg/L
STP
Bis(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidyl) sebacat

Page 4/11

5,06
Genomsnittligt kolvärde:

43,9 kg/m³  (43,9 g/L)
V.O.C. densitet vid 20 ºC:

2,36 % vikt
V.O.C. (Tillgång):

Enligt DIREKTIV 1999/13 / EG, har denna produkt följande egenskaper:

Volatila organiska föreningar:

 
I enlighet med gemenskapslagstiftningen om skydd av miljön är det rekommenderat att undvika miljöspill från både produkten och dess behållare. För ytterligare information se avsnitt 7.1.d

 
Begränsning av miljöexponeringen:

8: BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN/ PERSONLIGT SKYDD(forts)

Identifikation

Ej relevant
Sediment (Havsvatten)
Ej relevant
Oral

570,4 mg/kg
Sediment (Färskvatten)
1540 mg/L
Intermittent
EC: 200-659-6

15,4 mg/L
Havsvatten
23,5 mg/kg
Jord
CAS: 67-56-1

154 mg/L
Färskvatten
100 mg/L
STP
Methanol

 
Andningsskydd
B.-

Som en förebyggande åtgärd är det rekommenderat att använda grundläggande personlig skyddsutrustning, med motsvarande << CE-märkning >> enligt DIREKTIV 89/686 / EG. För mer information om personlig skyddsutrustning (lagring, användning, rengöring, underhåll, skyddsklass, ...) läs bipacksedeln som tillhandahålls av tillverkaren. För mer information, se avsnitt 7.1.
All information i detta dokument är en rekommendation som behöver lite specifikationer från de riskförebyggande arbetstjänster eftersom det inte är känt om företaget har ytterligare åtgärder till sitt förfogande.

 
Allmänna säkerhets- och hygienåtgärder på arbetsplatsen
A.-

 
Begränsning av exponering
8.2

Användningen av skyddsutrustningen för om en dimma former eller om de professionella exponeringsgränserna överskrids.

Specifika handskydd
C.-

Kommentarer
CEN Standard
Märkning
PPE
Piktogram

Byt handskarna vid minsta tecken på försämring.
EN 374-1:2003
EN 374-3:2003/AC:2006
EN 420:2003+A1:2009

Kemiska skyddshandskar

Obligatoriskt handskydd

 
Ögon- och ansiktsskydd
D.-

Kommentarer
CEN Standard
Märkning
PPE
Piktogram

Rengör dagligen och desinficera regelbundet enligt tillverkarens anvisningar. Används om det finns risk för stänk.
EN 166:2001
EN 172:1994/A1:2000
EN 172:1994/A2:2001
EN ISO 4007:2012

Panoramaglasögon mot stänk

Obligatoriskt ansiktsskydd

 
Kroppsskydd
E.-

Kommentarer
CEN Standard
Märkning
PPE
Piktogram

Endast för professionell användning
EN ISO 13688:2013

Arbetskläder

Ingen
EN ISO 20347:2012
EN ISO 20344:2011

Anti-halkskor

 
Övriga skyddsåtgärder
F.-

Standarder
Akut åtgärd
Standarder
Akut åtgärd

DIN 12 899
ISO 3864-1:2002

Ögondusch
ANSI Z358-1
ISO 3864-1:2002

Nöddusch

Page 5/11

Risk för farliga reaktioner:
10.3

Kemiskt stabil under förvaring, hantering och användning.

 
Kemisk stabilitet:
10.2

Inga farliga reaktioner förväntas om följande tekniska instruktioner om förvaring av kemikalier följs. Se avsnitt 7.

 
Reaktivitet:
10.1

8: BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN/ PERSONLIGT SKYDD(forts)

149,24 g/mol
Genomsnittlig molekylvikt:

AVSNITT 9: FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

Ej relevant *
Brytningsindex

Ej relevant *
Ytspänning vid 20 ºC:

Annan information:
9.2

Ej relevant *
Övre antändningsgräns:

Ej relevant *
Lägsta antändningsgräns:

235 ºC
Självantändningstemperatur:

Ej brandfarlig (>60 ºC)
Flampunkt:

Antändlighet:

Ej relevant *
Smält-/fryspunkt

Ej relevant *
Sönderfallstemperatur:

Ej relevant *
Löslighetsegenskaper:

Ej relevant *
Löslighet i vatten vid 20 ºC:

Ej relevant *
Partitionskoefficient n-octanol/vatten 20 ºC:

Ej relevant *
Ångdensitet vid 20 ºC:

Ej relevant *
pH:

Ej relevant *
Koncentration:

Ej relevant *
Kinematisk viskositet vid 40 ºC:

Ej relevant *
Kinematisk viskositet vid 20 ºC:

Ej relevant *
Dynamisk viskositet vid 20 ºC:

1,858
Relativ densitet vid 20 ºC:

1858 kg/m³
Densitet vid 20 ºC:

Produktbeskrivning:

Ej relevant *
Avdunstningshastighet vid 20 ºC:

304 Pa  (0 kPa)
Ångtryck vid 50 ºC:

58 Pa
Ångtryck vid 20 ºC:

132 ºC
Kokpunkt vid atmosfärstryck:

Volatilitet:

Ej tillgängligt
Lukt:

Ej tillgängligt
Färg:

Ej tillgängligt
Utseende:

Flytande
Fysiskt tillstånd vid 20 ° C:

Utseende:

 
För fullständig information se produktblad.

 
Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper:
9.1

 *Inte relevant på grund av produktens art

AVSNITT 10: STABILITET OCH REAKTIVITET

Page 6/11

Ej relevant
LD50 dermal
CAS: 1067-25-0

Råtta
5170 mg/kg
LD50 oral
Trimethoxipropylsilan

AVSNITT 10: STABILITET OCH REAKTIVITET (forts)

Se avsnitter 10.3, 10.4 och 10.5 för att ta reda på de specifika nedbrytningsprodukterna. Beroende på nedbrytningsförhållandena, kan komplexa blandningar av kemiska ämnen frigöras: koldioxid (CO2), kolmonoxid och andra organiska föreningar.

 
Farliga nedbrytningsprodukter:
10.6

Ej applicerbart
Undvik direktkontakt
Undvik direktkontakt
Ej applicerbart
Ej applicerbart

 
Annat
Explosiva material
Brännbara material
Vatten
Syror

 
Inkompatibla material:
10.5

Ej applicerbart
Undvik direktkontakt
Försiktighet
Ej applicerbart
Ej applicerbart

 
Fuktighet
Solljus
Temperaturökning
Kontakt med luft
Chock och friktion

Gäller för hantering och lagring i rumstemperatur:

 
Förhållanden som skall undvikas
10.4

Under angivna förhållanden, är farliga reaktioner som leder till höga temperaturer eller tryck ej förväntade.

AVSNITT 11: TOXIKOLOGISK INFORMATION

Toxikologisk information om ämnena:

Ej relevant

Övrig information:

 
Baserat på tillgängliga data är klassificeringskriterierna inte uppfyllda, eftersom den inte innehåller ämnen som klassificeras som farliga för denna effekt. För mer information, se avsnitt 3.

 
 
Aspirationsrisk:
H-

 
Baserat på tillgängliga data, klassificeringskriterierna inte är uppfyllda, men det innehåller ämnen som är klassificerade som farliga på grund av upprepad exponering. För mer information, se avsnitt 3.

 
 
Specific target organ toxicity (STOT)-repeterad exponering:
G-

 
Baserat på tillgängliga data är klassificeringskriterierna inte uppfyllda, men det innehåller ämnen som är klassificerade som farliga som en följd av en enda exponering. För mer information, se avsnitt 3.

 
 
Specific target organ toxicity (STOT)-tidsexponering:
F-

Baserat på tillgängliga data är klassificeringskriterierna inte uppfyllda, dock innehåller det ämnen som klassificeras som farliga för sensibiliserande effekter. För mer information, se avsnitt 3.

Sensibiliserande effekter:
E-

Baserat på tillgängliga data är klassificeringskriterierna inte uppfyllda, dock innehåller det ämnen som klassificeras som farliga för denna effekt. För mer information, se avsnitt 3.

CMR-effekter(cancerframkallande, mutagena och reproduktiva):
D-

Baserat på tillgängliga data är klassificeringskriterierna inte uppfyllda, dock innehåller det ämnen som klassificeras som farliga för hud- och ögonkontakt. För mer information, se avsnitt 3.

Hud- och ögonkontakt:
C-

Baserat på tillgängliga data är klassificeringskriterierna inte uppfyllda, dock innehåller det ämnen som klassificeras som farliga för inandning. För mer information, se avsnitt 3.

Inandning:
B-

Baserat på tillgängliga data är klassificeringskriterierna inte uppfyllda, dock innehåller det ämnen som klassificeras som farliga för konsumtion. För mer information, se avsnitt 3.

 
Förtäring:
A.-

Vid exponering som är repetitiv, långvarig eller vid koncentrationer högre än vad som rekommenderas av de hygieniska gränsvärdena kan det leda till negativa effekter på hälsan beroende på medel för exponering:

 
Farliga hälsomässiga konsekvenser:

 
Den experimentella information om de toxikologiska egenskaper produkten finns ej tillgängliga

 
Information om de toxikologiska effekterna:
11.1

Släkte
Akut toxicitet
Identifikation

Ej relevant
LC50 inandning
EC: 220-449-8

Ej relevant
LD50 dermal
CAS: 2768-02-7

Råtta
7340 mg/kg
LD50 oral
Trimethoxivinylsilan

Page 7/11

Ej farlig
Det är inte möjligt att tilldela en specifik kod, eftersom det beror på den avsedda användningen av användaren

Avfallsklass (Direktiv 2008/98/EC)
Beskrivning
Kod

 
Avfallsbehandlingsmetoder:
13.1

AVSNITT 11: TOXIKOLOGISK INFORMATION (forts)

Släkte
Akut toxicitet
Identifikation

Ej relevant
LC50 inandning
EC: 213-926-7

Ej relevant
LC50 inandning
EC: 212-791-1

Ej relevant
LD50 dermal
CAS: 870-08-6

Råtta
2500 mg/kg
LD50 oral
Dioktyltennoxid

Råtta
3 mg/L (4 h)
LC50 inandning
EC: 200-659-6

Kanin
300 mg/kg
LD50 dermal
CAS: 67-56-1

Råtta
100 mg/kg
LD50 oral
Metanol

AVSNITT 12: EKOLOGISK INFORMATION

Toxicitet:
12.1

Den experimentella information för de ekotoxikologiska egenskaper hos produkten i sig är ej tillgängliga

Släkte
Art
Akut toxicitet
Identifikation

Ej relevant
EC50
EC: 213-926-7

Kräftdjur
Daphnia magna
816 mg/L (48 h)
EC50
CAS: 1067-25-0

Ej relevant
LC50
Trimethoxipropylsilan

Alg
Pseudokirchneriella subcapitata
1,1 mg/L (72 h)
EC50
EC: 258-207-9

Kräftdjur
Daphnia magna
8,58 mg/L (48 h)
EC50
CAS: 52829-07-9

Fisk
Lepomis macrochirus
4,4 mg/L (96 h)
LC50
Bis(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidyl) sebacat

Alg
Microcystis aeruginosa
530 mg/L (168 h)
EC50
EC: 200-659-6

Kräftdjur
Nitrocra spinipes
12000 mg/L (96 h)
EC50
CAS: 67-56-1

Fisk
Lepomis macrochirus
15400 mg/L (96 h)
LC50
Metanol

 
Persistens och nedbrytbarhet:
12.2

Biologisk nedbrytbarhet
Nedbrytbarhet
Identifikation

54 %
% biologiskt nedbrytbar
Ej relevant
BOD5/COD
EC: 213-926-7

28 dagar
Period
Ej relevant
COD
CAS: 1067-25-0

11,2 mg/L
Koncentration
Ej relevant
BOD5
Trimethoxipropylsilan

92 %
% biologiskt nedbrytbar
Ej relevant
BOD5/COD
EC: 200-659-6

14 dagar
Period
1.42 g O2/g
COD
CAS: 67-56-1

100 mg/L
Koncentration
Ej relevant
BOD5
Methanol

 
Bioackumulativ potential:
12.3

Bioackumulativ potential
Identifikation

Låg
Potential
EC: 200-659-6

-0,77
Pow Log
CAS: 67-56-1

3
BCF
Metanol

 
Mobilitet i jord:
12.4

Volatilitet
Absorption/desorption
Identifikation

Ej relevant
Fuktig jord
23550 N/m  (25 ºC)
Ytspänning
EC: 200-659-6

Ej relevant
Torr jord
Ej relevant
Slutsats
CAS: 67-56-1

Ej relevant
Henry
Ej relevant
Koc
Metanol

Ej beskrivet

 
Andra skadliga effekter:
12.6

Ej relevant

 
Resultat av PBT and vPvB-bedömning:
12.5

AVSNITT 13: AVFALLSHANTERING

Page 8/11

AVSNITT 13: AVFALLSHANTERING(forts)

Gemenskapslagstiftning: DIREKTIV 2008/98 / EG, 2000/532 / EG: Kommissionens beslut den 3 maj 2000

I enlighet med bilaga II till Lag (EG) nº1907 / 2006 (REACH) samhället eller statliga bestämmelser som rör avfallshantering anges

Lagar relaterade till avfallshantering:

Rådfråga auktoriserad avfallsservicechef om bedömning och bortskaffande i enlighet med bilaga 1 och bilaga 2 (DIREKTIV 2008/98 / EG). Som i 15 01 (2000/532 / EG) i koden och i det fall containern har varit i direkt kontakt med produkten, kommer den att behandlas på samma sätt som själva produkten. Annars kommer det att behandlas som icke-farlig överskott. Vi rekommenderar inte bortskaffande i avloppet. Se punkt 6.2.

 
Avfallshantering (omhändertagande och utvärdering):

SECTION 14: TRANSPORTINFORMATION

Enligt ADR 2013 and RID 2013:

 
Transport av farligt gods över land:

Bulktransport enligt bilaga II till MARPOL 73/78 och IBC-kod:
Ej relevant
14.7
Speciella användaråtgärder:
Miljöfarlig:
Nej
14.5
Ej relevant
Tunnelrestriktionskod:
14.6
14.4
14.3
14.2
14.1
Märkning:
FN korrekt transportnamn:
Förpackningsgrupp:
Transport riskklass(er):
FN-nummer:
Speciallagar:
Fysikalisk-kemiska egenskaper:
Ej relevant
Ej relevant
Ej relevant
Ej relevant
Ej relevant
Ej relevant
se avsnitt 9
Begränsade kvantiteter:
Ej relevant

 
Enligt IMDG 36-12:

 
Transport av farligt gods över vatten:

Bulktransport enligt bilaga II till MARPOL 73/78 och IBC-kod:
Ej relevant
14.7
Speciella användaråtgärder:
Miljöfarlig:

Nej
14.5

EmS-koder:
14.6
14.4
14.3
14.2
14.1
Märkning:
FN korrekt transportnamn:
Förpackningsgrupp:
Transport riskklass(er):
FN-nummer:
Speciallagar:
Fysikalisk-kemiska egenskaper:
Ej relevant
Ej relevant
Ej relevant
Ej relevant
Ej relevant
Ej relevant
se avsnitt 9
Begränsade kvantiteter:
Ej relevant

 
Enligt IATA/ICAO 2014:

 
Transport av farligt gods i luften:

Page 9/11

Direktiv 67/548/EC och Direktiv 1999/45/EC:

R-fraserna i avsnitt 3 syftar ej på själva produkten; de är närvarande enbart för informativt syfte och avser de enskilda komponenterna som finns i avsnitt 3

 
Text med R-fraser som behandlas i avsnitt 3:

Ej relevant

Ändringar relaterade till den tidigare säkerhetskort som gäller sätten att hantera risker. :

Detta säkerhetsdatablad har utformats i enlighet med ANNEX II-guide till sammanställningen av säkerhetsdatablad för Lag (EG) Nº 1907/2006 (Lag (EG) Nº 453/2010)

 
Lagstiftning om säkerhetsdatablad:

SECTION 14: TRANSPORTINFORMATION(forts)

14.6
14.4
14.3
14.2
14.1
see section 9
Fysikalisk-kemiska egenskaper:
Ej relevant
Förpackningsgrupp:
Ej relevant
Märkning:
Ej relevant
Transport riskklass(er):
Ej relevant
FN korrekt transportnamn:
FN-nummer:
Ej relevant
Miljöfarligt:
Nej
14.5
Bulktransport enligt bilaga II till MARPOL 73/78 och IBC-kod:
Ej relevant
14.7
Speciella användaråtgärder:

AVSNITT 15: GÄLLANDE FÖRESKRIFTER

Säkerhet, hälsa och miljö-lagstiftning om ämnet eller blandningen:
15.1

Lag (EG) 649/2012, i förhållande till import och export av farliga kemiska produkter: Ej relevant

ämnen för vilka ett beslut om att uppta på bilaga (Lag (EU) nr 528/2012): Ej relevant

Lag (EG) 1005/2009, om ämnen som bryter ned ozonskiktet: Ej relevant

Kandidatämnen för godkännande under lag (EG) 1907/2006 (REACH): Ej relevant

Tillverkaren har inte genomfört utvärdering av kemikaliesäkerhet.

Kemikaliesäkerhetsbedömning:
15.2

The Chemicals (Hazard Information and Packaging for Supply) lag 2009, 2009 No. 716
Transport av farligt gods och användning av transportabla tryckutrustning, lagar 2009 (CDG 2009), SI 2009 No 1348
Transport av farligt gods och användning av transportabla tryckutrustning (ändrad) lagar 2011, 2011 No. 1885
Control of Substances Hazardous to Health Lags 2002 (ändrad)
EH40/2005 Arbetsplatsexponeringsgränser
Avfallslagarna 2011, 2011 No. 988

 
Annan lagstiftning:

Det rekommenderas att använda informationen i detta säkerhetsdatablad som data för riskutvärdering av de lokala omständigheter för att fastställa de nödvändiga riskförebyggande åtgärder för manipulation, användning, förvaring och bortskaffande av denna produkt.

 
Särskilda bestämmelser för skydd av människor eller miljön:

Ej relevant

 
Begränsningar av kommersialisering och användning av vissa farliga ämnen och blandningar (bilaga XVII, REACH):

AVSNITT 16: ÖVRIG INFORMATION

Page 10/11

AVSNITT 16: ÖVRIG INFORMATION(forts)

- ADR: European agreement concerning the international carriage of Farligous goods by road
-IMDG: International maritime Farligous goods code
-IATA: International Air Transport Association
-ICAO: International Civil Aviation Organisation
-COD: Chemical Oxygen Demand
-BOD5: 5-day biochemical oxygen demand
-BCF: Bioconcentration factor
-LD50: Lethal Dose 50
-CL50: Lethal Concentration 50
-EC50: Effective concentration 50
-Log-POW: Octanol–water partition coefficient
-Koc: Partition coefficient of organic carbon

Förkortningar och akronymer

http://esis.jrc.ec.europa.eu
http://echa.europa.eu
http://eur-lex.europa.eu

Huvudsakliga bibliografiska källor:

Minimal träning rekommenderas för att förhindra industriella risker för personal som använder denna produkt, för att underlätta deras förståelse och tolkning av detta säkerhetsdatablad, samt etiketten på produkten.

 
Råd relaterade till utbildning:

Acute Tox. 3: H301+H311+H331 – Giftig vid förtäring, hudkontakt eller inandning
Aquatisc Chronoc 2: H411 – Giftig för vattenlevande varelser med långvariga effekter
Eye Irrit. 2: H319 – Orsakar allvarlig ögonirritation
Flam. Liq. 2: H225 - Mycket brandfarlig vätska och ånga
Flam. Liq. 3: H226 – Brandfarlig vätska och ånga
Repr. 2: H361 – Misstänks kunna skada fertilitet eller foster 
Skin Irrit. 2: H315 – Orsakar hudirritation
STOT RE 1: H372 – Orsakar skada på organ genom långvarig eller repeterad STOT SE 1: H370 - Causes damage to organs
STOT SE 3: H335 – Kan orsaka irritation i andning

CLP Lag (EC) nº 1272/2008:

R10: Brandfarlig
R11: Mycket brandfarlig
R23/24/25: Toxisk genom inandning, vid hudkontakt och förtäring
R36: Irriterar ögon
R36/37/38: Irriterar ögon, andningssystem och hud
R38: Irriterar hud
R39/23/24/25: Toxisk: Fara för mycket allvarliga irreversibla effekter genom inandning, hudkontakt och förtäring 
R48/25: Toxisk: Fara för mycket allvarlig hälsoskada vid långvarig exponering vid förtäring
R51/53: Toxisk för vattenlevande organismer, kan orsaka långvariga negativa effekter i vattenmiljöer 
R63: Möjlig risk för skada på foster

Informationen i detta säkerhetdatablad är baserad på källor, teknisk kunskap och gällande lagstiftning på europeisk och nationell nivå, utan att kunna garantera dess riktighet. Denna information kan inte uppfattas som en garanti för produktens egenskaper, det är helt enkelt en beskrivning av säkerhetskraven. Den yrkesmetodik och villkor för användare av denna produkt är inte inom vår medvetenhet eller kontroll, och det är i sista hand användarens ansvar att vidta nödvändiga åtgärder för att få de lagkrav för bearbetning, lagring, användning och avfallshantering av kemiska produkter. Informationen på denna säkerhetsdatablad avser endast denna produkt, och bör ej användas för andra ändamål än de som anges behov.
Page 11/11